**Her følger er en oversikt over INNLANDSGARASJEN™ og dens spesifikasjoner.**

​

Belistning:
Vindu kommer ferdig montert og har en omramming av 19x98 cm i grunnet virke. Det følger med 19x98 cm til port og dør, det samme brukes til hjørnekasser, m.m.

​
Bindingsverk:

Våre fire garasjevarianter blir levert med 48x98 cm reisverk i C24-kvalitet. Reisverk er ubehandlet.

Port:

Isolert stålport i modellen "Profil RT" er standard, inkludert automatisk portåpner. Porten er av høy kvalitet med lang levetid og er innbruddsikker. Portene blir levert av vår samarbeidspartner [Harmonie](https://harmonie.no/produktkategori/garasjeporter/%22%20%5Ct%20%22_blank).

Dører:

Dør kommer i størrelse 100x210 cm ferdig malt i hvitt, med dørmodellen "Silje". Vi kan også tilby dør med vindu. Våre dører er levert av [Harmonie](https://harmonie.no/produktkategori/garasjeporter/%22%20%5Ct%20%22_blank).

Vindu:

Vi tilbyr vinduer med eller uten sprosser fra vår samarbeidspartner [Norgesvinduet](http://norgesvinduet.no/).

Elektrisitet:

Vi tilbyr ikke arbeider innen el-installasjon.

Isolering:

Garasjene leveres uten isolasjon, men veggene leveres med utlektet vindsperre.

Levering:

Vi kan tilby transport med kranbil og heise elementene på plass, vennligst merk at fraktkostnad tilkommer.

​
Moms: Alle våre garasjer har pris oppgitt inkl. mva.

​

Ringmur:

Vi beregner at alle våre garasjer plassers på en ringmur som er 25 cm høy. Vi anbefaler ringmur å være 15 cm bred for å maksimere areal inne i garasjen. Mur ved porten er 10 cm bred. Vi anbefaler at ringmur støpes, men Leca murblokker kan også benyttes.

​
Takstoler:

Takstoler blir levert i C30-kvalitet med standard takstoler beregnet for tungt tak pga. takstein, samt en snølast på 600 kg/m2. Ved spesialtakstoler blir snølast beregnet etter særskilte lokale krav. Takstolene kommer ferdig sammensatt. Modellen Disen med 36 grader på tak leveres med A-takstoler.

​

Taktekke:

Vår standard takstein er levert av Benders. På modellen Odden leveres garasjen med takpapp.

​

Transport:

Garasjene kommer pakket i krympeplast og er klar for montering direkte fra lastebilen.

​

Trapper:

Velger du en av garasjemodellene med høyt tak (Disen) vil du få en god plass til oppbevaring på loft. NB: Trapp til loft medfølger ikke.

​

Undertak:

Garasjer med A eller W-takstoler leveres med sutak, sløyfer og lekter. Odden leveres med OSB 18 mm.

​

Utlekting:

Våre garasjer har armert vindtetting fra Vempro med 19 mm utlekting til vegger på bakkeplan.

​

Vedlikehold av garasjer::
Se PDF med FDV-beskrivelse